**ООО ТД СТС – Холдинг**



**Насос ручной гидравлический двухпоточный (с ручным распределителем)**

**Модель**

**НРГ-7110Р, НРГ-7120Р**

**ПАСПОРТ**

**г. Москва**

**2021г**

Настоящий паспорт составлен на насос ручной двухпоточный (в дальнейшем насос), предназначенный для нагнетания масла под давлением в гидравлические механизмы для выполнения их функций.

**1.ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.



**Таблица 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Ед. изм. | **Модель** |
| **НРГ-7110Р НРГ-7120Р** |
| Объём бака (общий/полезный) | литр |  **12/10 24/20** |
| Давление (1-я ступень/2-я ступень) | МПа | **6/70** |
| Подача (1-я ступень/2-я ступень) | см³/цикл | **45/6** |
| Рабочая жидкость |  | **Масла всесезонные гидравлические:****ВМГЗ ТУ 38.101479;****МГЕ-10А ОСТ 38.01281** |
| Габариты LxВxН | мм | **840х280х370 840х340х370** |
| Вес (без масла) | кг | **31 36** |

**2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Насос поставляется в собранном виде.

В комплект поставки входят:

* насос, шт. …………………………………………………....….….1
* паспорт, экз. ……………………………………………………….1
* инструкция по эксплуатации, экз. ……………………………...1
1. **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Насос модели \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_заводской №\_\_\_\_\_\_ изготовлен в соответствии с действующей на предприятии технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

М.П.

Подпись лица ответственного за приемку изделия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

4.1. Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативно-технической документации и его работоспособность при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных руководством по эксплуатации.

4.2. Срок гарантии – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

4.3. Дефекты изделия, возникшие по вине изготовителя и выявленные потребителем в течение гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется устранить.

4.4 .Гарантийные обязательства не выполняются, если потребитель разбирал и самостоятельно выполнял ремонт изделия в период действия гарантийного срока и при отсутствии паспорта на инструмент.

 **5. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер и дата рекламации | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые заводом-изготовителем по рекламации |
|  |  |  |

Претензии направлять по адресу:

125362, г. Москва, ул. Свободы д. 35

Тел. (495) 121-75-25

e-mail: info@mygidravlika.ru

ООО ТД СТС - Холдинг.